#include <xc.h>

#include<pic18f4550.h>

void MSDelay(unsigned int time)

{

unsigned int i,j;

for(i=0;i<time;i++)

{

for(j=0;j<1000;j++);

}

}

void main(void)

{

TRISB=0X00;

PORTB=0XFF;

while(1)

{

PORTB=~PORTB;

MSDelay(500);

}

}